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危险废物规范化集中收集项目试运行计划
扬州易丰源环保科技有限公司危险废物规范化集中收集项目在完成各项前置审批的基础上，于2025年12月开工建设，2026年7月建设完成，公司拟于近期开始试运行，以检验设备运行能力及环保治理设施。
一、项目环评审批情况
扬州市邗江生态环境局2025年11月14日以“扬环审批[2025]05-47号”批复了该项目。 
危险废物经营方式：贮存
经营规模：年收集规模5000吨的危险废物
经营类别：利用及处置
危险废物类别：次生危险固废包括：废活性炭（HW49）、废吸附棉（HW49）、废防护服（HW49）、喷淋废液（HW35）、实验室废液（HW49）、废电解液（HW31）、废填料（HW49）、废液压油（HW08）、PE耐酸耐腐蚀暂存箱（HW49）、PE耐酸耐腐蚀暂存桶（HW49）。
二、项目建设基本情况
1、项目基本情况
项目名称：扬州易丰源环保科技有限公司危险废物规范化集中收集项目
建设单位：扬州易丰源环保科技有限公司
建设性质：新建
行业类别：N7724危险废物治理业
投资总额：总投资600万元，其中环保投资额180万元。
占地面积：1513m2
2、项目建设内容
项目租赁厂房1513平方米，主要购置设备叉车上下货物；购置废气处理系统净化仓储贮存货物排出的气体，达标后经管道高空排出。厂房按GB18597-2023危险废物贮存污染控制标准、环评、安评、消防等要求改建，项目建成投产后，预计危废年最大收集规模5000吨，仓储单次最大贮存量为150吨。
三、环保设施建设基本情况

本项目生产过程会产生废气、废水、固废等污染物，为避免对周围环境造成影响，环保设施建设实施后，废水、废气、噪声治理方案切实可行，能够保证达标排放， 固废处置方案可行，全部达到有效、安全处置。本项目环保投资预计其费用总和为180万元。
1、大气污染防治措施
密闭库1废气经抽风口收集后送废气处理系统（TA001）经碱喷淋+水喷淋+除雾+二级活性炭吸附处理后由15m高排气筒DA001有组织排放，处理风量11000m3/h，密闭库2含废气经抽风口收集后送废气处理系统（TA002）经碱喷淋+水喷淋+除雾+二级活性炭吸附处理后由15m高排气筒DA001有组织排放，处理风量4000m3/h。
2、水污染防治措施
本项目运营过程中产生的喷淋废水、实验废液收集后作危废，因此本项目废水主要为员工生活污水，日常管理和地面清洁使用拖把和抹布进行清扫，产生的拖把等劳保用品作为危险废物，委托资质单位处置。生活污水依托江苏新晨电气有限公司生活污水处理系统。
3、噪声污染防治措施
噪声在室外空间的传播，由于受到遮挡物的隔断，各种介质的吸收与反射，以及空气介质的吸收等物理作用而逐渐减弱。建设方拟采用如下措施进行隔声降噪：
①设备选型时尽可量选取低噪声设备；
②各噪声设备应铺设橡胶垫减震或加强设备固定；
③合理安排营运时间，加强内部管理，强化员工教育，提升员工素质；
④建立设备定期维护、保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最有效的功能。
项目内高噪声设备经合理布局、隔声及距离衰减后，厂界昼、夜间噪声预测值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。
4、固废污染防治措施
本项目建成后，产生的固体废物为职工生活垃圾、废液、废吸附棉、废防护服、废活性炭、喷淋废液、实验废液、沉淀池沉渣、废电解液、废PE耐酸耐腐蚀暂存桶、废PE耐酸耐腐蚀暂存箱、废填料、废液压油。
生产固废主要为废液、废吸附棉、废防护服、废活性炭、喷淋废液、实验废液、沉淀池沉渣、废电解液、废PE耐酸耐腐蚀暂存桶、废PE耐酸耐腐蚀暂存箱、废填料、废液压油，均属于危险废物，需委托资质单位安全合理处置；生活垃圾、委托环卫部门处理。
四、试运行计划
1、试运行时间
项目拟于发证之日起开始进行试运行，试运行时间为许可证到期前。
2、危险废物经营方式、经营类别、经营模式
经营方式：收集贮存
经营类别：HW02、HW03、HW04、HW05、HW06、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW19、HW21、HW23、HW29、HW31、HW32、HW34、HW35、HW36、HW46、HW47、HW48、HW49、HW50
经营规模：年收集规模5000吨（最大贮存规模为150吨）
3、污染防治设施运行计划
	序号
	项目
	内容
	实施

	1
	试运行组织
	建立项目试运行管理小组，包括综合管理部及安环等2个小组
	由法定代表人组织并落实各小组人员。

	2
	试运行前培 训
	组织技术培训，了解和掌握工艺流程、技术要点
	由综合管理部及安环组织实施，集中培训和现场培训相结合。

	
	
	组织操作培训，了解设备和掌握设施 功能、运行
	

	
	
	组织安环培训，掌握安全操作规程、个人防护及应急措施，掌握环保节点，避免跑冒滴、漏。
	

	3
	试运行前准 备
	设备设施检查，确保水、电、汽到位，设备设施完好无故障、无泄露
	由综合管理部实施检查

	
	
	材料准备到位，包括原辅材料、药剂
	由综合管理部落实到位

	
	
	操作规程制定并张贴
	由安环落实

	
	
	技术规范制度并张贴
	由安环落实

	
	
	安环管理规定制定并张贴
	由安环落实

	
	
	应急处置方案制定，包括设备故障、突发环境事故、突发安全事故等应急处置措施
	由安环落实

	4
	试运行
	废气污染防治设施运行：贮存库废气治理设施。
	由技综合管理部及安环联合落实

	
	
	废水污染防治设施试运行：
	由技综合管理部及安环联合落实

	
	
	环境监测，包括废气监测、废水监测 、大气监测、地下水监测、噪声监测、 固废监测等事项，及时为试运行提 供检测分析数据
	由安环部实

	
	
	试运行记录，包括设备设施试运行记录、设备设施维护记录，生产试运行记录等
	由安环部实

	
	
	固废管理：处置固废及次生固废产生 量、贮存及标识标志，做好出入库、计量、记录工作，做好贮存仓库巡检工作。
	由安环部实

	5
	试运行总结
	试运行完毕后进行总结，对设备设施运行状况进行评估，梳理存在的问题，及时制定措施，限期整改完成
	由管理小组召开会议并落实


4、试运行期间的各项管理制度
扬州易丰源环保科技有限公司试运行期间设置管理制度，并建立废气处理设施运行台账、记录，以促进全公司的环境保护工作，使环境保护工作范化和程序化，建立危险废物进出厂分析及管理台账制度，及时完善厂内监控监管及公示内容等。公司及时修编应急预案，并报环保局备案。试运行期间，公司将贯彻执行环境管理，不断建立健全现有环境管理制度。
扬州易丰源环保科技有限公司在试运行阶段按照有关要求，通过网站或者其他便于公众知悉的方式，依法向社会公开拟建项目污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。包括原辅材料组分要求，企业采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等相关内容。
应建立污染物排放控制台账，并保存相关记录至少10年。具体要求如下：
①废气处理措施更换频次，更换量；
②危险废物的产生、储存、运输、委托处置情况应定时记录。
5、危险废物经营计划
按照《危险废物处理处置经营单位规范化整治要求》，由公司总经理负责试运行的全面管理，其他部门负责并组织落实，实现危险废物从收集、转移、贮存、处置、填埋及环境监测全过程精细化管理，确保试运行各项内容顺利完成。
（1）已组织申请危险废物经营许可证，待发证后开始试运行；
（2）废物入场前取样分析检验，对符合要求的，与产废单位签订处置合同，并按规定要求在许可证经营范围内组织废物收集、转移。
（3）按处置合同组织危险废物运输车辆进行废物转移，危险废物容器和包装物应在显著位置设置危险废物识别标志，装车后按指定路线运输并做好应急防范措施，转移全程开启GPS定位。
（4）废物入场后按规定区域分类暂存，按规定验收和办理入库手续，并二次取样分析检验，对不合要求或无法处置的，告知产废单位并作退货处理。
（5）废物暂存库场所按规定设置危险废物识别标志和标志牌。
（6）制定危险废物管理计划，并报扬州市邗江生态环境局备案。
（7）指定安环、市场等相关人员及时办理废物转移网上申请、登记。
（8）要求及时填写危险废物转移联单并加盖公章，转移完毕后转移联单保存齐全并上交至安环，与危险废物经营情况记录簿同期保存。
（9）次生危险废物等有资质单位处置，已签订了危险废物处置合同，并按规定组织废物转移。
（10）已制定了应急预案，并报扬州市邗江生态环境局备案，2026年7月已组织了一次应急演练。
（11）废物暂存过程中严格执行分类存放，性质不相容而未经安全性处置的危险废物分类存放，危险废物和非危险废物分类贮存，危险废物暂存时间不得超过1年。
（12）试运行期间，由公司委托检测有限公司定期组织对废水、废气、地下水进行环境监测。
（13）对贮存设施、安全和应急设备以及运行设备等进行巡检，发现问题及时报告和处理，确保生产及污染防治设施运行正常，定期对监测仪器进行校正和维护，确保环境监测准确无误。
（14）试运行前，组织工作人员进行培训，制定生产操作流程、技术规范和安全环保管理制度。
（15）参照《危险废物产生单位记录和报告经营情况指南》建立危险废物经营情况记录簿，如实记载收集、贮存、处置危险废物的类别、来源去向和有无事故等事项。
6、拟环保竣工验收时间：临时危废经营许可证到期前。

